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Предупреждение
В данной инструкции содержится важная информация о подъемнике. Следует внимательно ознакомиться с ней перед установкой и работой на подъемнике в целях безопасной эксплуатации и правильного выполнения технического обслуживания. Хранить инструкцию в надёжном месте, чтобы при необходимости к ней обращаться.
Область применения: ножничный электрогидравлический подъемник предназначен для подъема автомобилей.  
Внимание! Подъемник использовать исключительно по назначению. Производитель не несет ответственность за последствия неправильной эксплуатации оборудования и не соблюдение требований безопасности. 
Настоящим заявляем, что производитель не несет ответственность за повреждение оборудования вследствие использования оборудования не по назначению, указанному в настоящем руководстве, а также вследствие ненадлежащего, неправильного и необоснованного использования.
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Не устанавливайте подъемник на асфальтовую поверхность.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности перед началом эксплуатации подъемника.

Подъемник, не подходит для эксплуатации на улице.

Применение гидравлического масла зависит от региона и времени года. Предполагается, что масло И-20а  должно использоваться при температурах 10-40°С.
Подъемник может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69

Берегите руки и ноги от попадания в подвижные части подъемника. Берегите ноги при опускании подъемника.

К эксплуатации подъемника допускается только квалифицированный персонал, прошедший надлежащую подготовку.

Не работайте в неподходящей одежде, например, широкополой одежде и т. д., которая может попасть в подвижные части подъемника.

Во избежание происшествий окружающие зоны подъемника должны быть чистыми и без посторонних предметов.

Подъемник предназначен для подъема транспортного средства в пределах своей грузоподъемности.

Проверьте, что предохранительные стопоры защелкнуты, прежде чем работать рядом или под транспортным средством.

Убедитесь в том, что подхваты установлены в места подъема, отмеченные производителями транспортных средств, при плавном подъеме транспортного средства на желаемую высоту оператор должен быть уверен, что транспортное средство не будет наклоняться, опрокидываться или скользить в процессе подъема.

В любой момент проверяйте подъемник, чтобы убедиться в работе движущихся частей и синхронизации движений. Обеспечьте регулярное техобслуживание и в случае ошибки немедленно остановите эксплуатацию подъемника и обратитесь за помощью к дилерам.

Запрещается вносить изменения в какие-либо компоненты подъемника без предварительного одобрения производителя.

Если подъемник используется в течение длительного периода времени, пользователи должны:

а. Отключить источник электропитания 
б. Опорожните масляный бак

в. Смажьте подвижные части гидравлическим маслом.

Только квалифицированный персонал, прошедший надлежащую подготовку, допускается к работе на подъемнике. 

Электрическое подключение должно выполняться компетентным специалистом-электриком. Запрещено нахождение посторонних лиц в рабочей зоне подъема.
Будьте бдительны. Следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с силовым оборудованием. Не работайте на силовом оборудовании в состоянии усталости или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность может привести к получению серьезных травм.

Работайте в спецодежде. Не носите широкополую одежду или украшения. Заколите длинные волосы. Не приближайтесь к подвижным частям машины. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены подвижными частями подъемника.

Избегайте случайного запуска! Перед включением в сеть подъемника убедитесь в том, что переключатель питания выключен. Подключение силового оборудования с включенным переключателем питания может привести к несчастным случаям.

Уберите регулировочные ключи или гаечные ключи перед включением силового оборудования. Гаечный ключ, оставленный на подвижной части силового оборудования, может травмировать.

Сохраняйте равновесие. Правильный баланс позволяет лучше контролировать силовое оборудование в непредвиденных ситуациях.

Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки, одобренные ANSI, защитную маску.
Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загромождения и темные зоны могут стать причиной несчастных случаев.

Не эксплуатируйте силовое оборудование во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Силовое оборудование может создавать искры, которые воспламеняют горючие вещества.

Не допускайте присутствия посторонних лиц, детей и посетителей во время работы с силовым оборудованием.
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При перевозке подъемника следует использовать вилочный погрузчик. Грузоподъемность погрузчика должна соответствовать массе подъемника в упаковке. 
Распаковка 
Этап 1: Снимите упаковку, извлеките коробку с принадлежностями и пластину.

Внимание: Пожалуйста, обратите особое внимание, чтобы не повредить пульт управления.
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После снятия упаковочного материала проверьте подъемник на отсутствие повреждений.

 
Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, так как он является источником опасности.

●Храните упаковку для возможной транспортировки в будущем.

Не перегружайте силовое оборудование. Используйте подходящее оборудование для решения Ваших задач. Правильно подобранное оборудование обеспечивает безопасное и качественное выполнение работы в том объеме, для которого оно предназначено.

Не пользуйтесь силовым оборудованием, если неисправен выключатель питания. Любое оборудование, которое нельзя включить кнопкой питания, считается опасным и должно быть отремонтировано или заменено.

Перед выполнением регулировок, заменой принадлежностей или отправкой силового оборудования на хранение отсоедините вилку шнура питания от источника питания. Подобные профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска оборудования.

Храните неиспользуемое оборудование в недоступном для детей и других лиц месте. Силовое оборудование опасно в руках неквалифицированных пользователей.

Выполняйте работы технического обслуживания силового оборудования с осторожностью. Оборудование, прошедшее техническое обслуживание, с малой вероятностью выходит из строя. Не используйте поврежденное силовое оборудование. Установите табличку на поврежденном силовом оборудовании «Не включайте» и снимите ее после ремонта.

Проверьте регулировки и соединения в движущихся частях, наличие поломки компонентов и узлов, иные характеристики, которые могут повлиять на работу силового оборудования. При наличии повреждения отремонтируйте оборудование перед выполнением обслуживания. Большинство несчастных случаев вызвано некачественным обслуживанием силового оборудования.

Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы производителем для вашей установки. Принадлежности, которые подходят для одного силового оборудования, могут быть опасными при использовании на другом силовом оборудовании.
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ОПАСНОСТЬ! 
Убедитесь в том, что Вам известен вес автомобиля, который Вы планируете поднять, перед использованием ножничного подъемника. Не превышайте максимальную грузоподъемность. Перегрузка ножничного подъемника может стать причиной получения травмы и / или нанести материальный ущерб. Не забывайте о динамической нагрузке! Если вес падает на ножничный подъемник, он способен на короткое время создать пиковую нагрузку, которая способна нанести травмы и / или повредить автомобиль, и ножничный подъемник.

2.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работайте на ножничном подъемнике только в хорошо проветриваемых помещениях. Окись углерода, выделяющаяся при работающем двигателе транспортного средства, представляет собой бесцветный газ без запаха, который при вдыхании может повлечь серьезный вред здоровью или летальный исход.

3.
Обязательно прочитайте все инструкции и ознакомьтесь с мерами предосторожности, изложенными в руководстве по ремонту автомобиля. Все четыре резиновые проставки подхватов ножничного подъемника должны использоваться при подъеме транспортного средства. Поднимайте автомобиль, задействовав рекомендованные производителем точки подъема.

4.
Не используйте ножничный подъемник на асфальте. Убедитесь в том, что ножничный подъемник установлен на сухом, ровном бетонном полу, способным выдержать вес ножничного подъемника, поднимаемого автомобиля, дополнительных инструментов и оборудования. Поверхность бетонного пола должна иметь минимальную толщину 5". Минимальная прочность бетона составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм, свежее бетонное основание следует выдерживать в течение мин. 30 дней. Не устанавливайте ножничный подъемник на бетонных швах или трещинах, бракованном бетонном основании.

5.
Всегда проверяйте ножничный подъемник на наличие трещин в конструкции, деформаций, повреждений гидравлических шлангов и электропроводки, а также любых других неисправностей, которые могут повлиять на безопасную работу подъемника. Не используйте ножничный подъемник, даже если обнаружены незначительные повреждения.
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•
Подъемник необходимо разместить на определенном расстоянии от стен, колонн и другого оборудования.

•
Минимальное расстояние от стен составляет l000мм. Во избежание аварий и для удобства работы необходимо предусмотреть место для безопасного габарита. Этот габарит также необходим для эвакуации в случае чрезвьшайных ситуаций.

•
Место установки следует оснастить источником питания и источником подачи воздуха, которые подключаются к шкафу управления.

•
Высота помещения должна быть не менее 4000мм.

•
Подъемник можно установить на полу при соблюдении определенных требований
( 250кг/см2, толщина бетонного пола > l50мм).

•
После установки подъемника необходимо правильно осветить рабочую зону для обеспечения безопасности во избежание утомления (исключить отражение света, яркий блеск и т.п.).

•
Необходимо проверить комплектность перед установкой подъемника
Установка платформ

Необходимо установить обе платформы на место предполагаемого размещения подъемника.

Нижняя часть (крепление) гидравлического цилиндра должна находиться спереди (по направлению въезда автомобиля на подъемник).

Вилочный погрузчик или другое подъемное оборудование необходимо использовать для подъема платформ (рис. 14); следует убедиться в том, что предохранительные устройства подъемника установлены и зафиксированы.

[image: image29.png]OBOPYAOBAHUE OJ19 ABTOCEPBUCA

YCTaHOBKa 3anyacTtu PeMoOHT O6cny»rBaHMe



Во избежание поломки предохранительных устройств подъемника можно установить деревянный блок между соединительной тягой.

Запрещено работать на подъемнике, если гидросистема не заполнена гидравлическим маслом и производится подъем и опускание.
Следует сдвинуть подъемную платформу, отрегулировать расстояние между двумя платформами и убедиться в параллельности их расположения.
Электрический контур, маслопровод и воздуховод подключаются в соответствии со

схемой электрических подключений и схемой гидравлических подключений.
[image: image30.png]OBOPYAOBAHUE OJ19 ABTOCEPBUCA

YCTaHOBKa 3anyacTtu PeMoOHT O6cny»rBaHMe



Подключение воздуховода выполняется после подключения гидравлической системы. Маслопровод, электропроводка, воздушный шланг не должен иметь повреждений. Во время этой процедуры маслопровод и воздуховод закладывают в углубление в трубке ЯВХ от шкафа управления. необходимо исключить попадание пыли в маслопровод и воздуховод и повреждение гидросистемы.

Электрическое подключение
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Электрический контур необходимо подключить с учетом диаметра и количества проводов, отмеченных в электрической схеме подключений.
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Рисунок 15
   





Рисунок 16

Работы электрического подключения выполняются квалифицированными сотрудниками-электриками.
· Следует открыть верхнюю крышку шкафа управления.
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Подключение силового провода: подключить трехфазный четырехжильный силовой провод 400B (4^2,5мм2) к контактам ввода U, L2,L3 и РЕ в шкафу управления; подключить в первую очередь провод заземления РЕ к выводу с символом заземления (рис. 15), вывод с символом заземления находится на нижней части обеих платформ.
Если силовым питанием является напряжение 230B, следует изменить подключение на трансформаторе управления и электрическое и двигателе (рис. 16).

Раздел IV Установка

Подключение гидравлического контура

Подключить гидравлические шланги в соответствии с гидравлической схемой подключений.
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Только специалисты должны быть привлечены к подключению гидравлического контура, следует обратить внимание на подключение маслопровода.

-Необходимо в соответствии с номером маслопровода вывести маслопровод высокого давления от отсечного вентиля «G» и отсечных вентилей «Н, I» заправки маслом в шкафу управления и затем подключить его к гидроцилиндру подъемника, пропустив через шланг ПBX (см. гидравлическую схему по0ключений для получения подробных сведений).

· При прокладывании маслопровода соединитель масляного шланга необходимо обернуть (лентой) для защиты от попадания посторонних частиц в гидравлический контур.
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Яри подключении маслопроводов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перепутать вводы. При стандартной установке шкаф управления расположен слева от въезда автомобиля, если он расположен справа, соответствующие маслопроводы требуется переподключить.

Подача сжатого воздуха
Подключение сжатого воздуха должно выполняться в соответствии со схемой пневматических по0ключений.
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Только квалифицированные специалисты должны быть допущены к выполнению работ по подключению.

· Подключить пневматический шланг Ф 8 ^ 6 к штуцеру подачи воздуха пневматического электромагнитного клапана в шкафу управления (рис. 17).

· Вывести шланг со сжатым воздухом от пневматического штуцера электромагнитного пневматического клапана и подключить его к воздушному клапану захвата подъемника в соответствии со схемой пневматических по0ключений (рис. 18).

-Обратить внимание на защиту соединений воздушных шлангов, исключить попадание посторонних частиц в контур сжатого воздуха.

- Водомасляный сепаратор следует установить перед подключением шланга со сжатым воздухом к шкафу управления, это увеличивает срок службы пневматических устройств и их надежность.
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PиCУHOK 17
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РИСУНОК 18

Воздуховоды не должны иметь повреждений, они не должны быть стянуты в узлы для предотвращения повреждений пневматического контура.

Водомасляный сепаратор устанавливается и заправляется маслом перед подключением входного шланга сжатого воздуха к фитингу воздушного электромагнитного клапана в шкафу управления, чтобы исключить повреждение пневматического блока.

Долить масло и проверить по порядку
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Яосле подключения гидравлического контура, электрического контура, пневматического контура выполнить следующее:

· открыть шкаф управления и залить 18л гидравлического масла с износостойкими характеристиками в масляный бак с помощью воронки (масло приобретается отдельно).

Яри заправке гидравлического масла необходимо соблюдать чистоту, чтобы исключить засорение маслопровода и неисправность электромагнитного клапана.

· Включить питание, нажать кнопку «RISING» (Подъем) и проверить направление вращения электродвигателя (оно должно быть по часовой стрелке, если смотреть сверху вниз). Если электродвигатель вращается в противоположную сторону, следует отключить питание и поменять фазы местами.

· Подать сжатый воздух.
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Яосле подключения питания существует риск получения удара электрическим током в панели управления. Работы должны выполняться специалистом с соблюдением мер безопасности.

Рисунок 19
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 Заправка масла и удаление воздуха из гидросистемы

1. Открыть все 3 отсечных вентиля подачи масла (повернуть влево вентиль «G» на 1-2 оборота, повернуть вправо вентили «Н» и «I» на 90 град., как показано на рис. 19).

2. Нажать кнопку «up» ЅВ1, чтобы поднять обе платформы на максимальную высоту.

3. Открутить (повернув влево) винт прокачки на главном цилиндре для удаления воздуха из цилиндра и закрутить винт.

4. Нажать кнопку «down» ЅВ2, чтобы опустить платформы в нижнее положение.

5. Повторить этапы 2-4 несколько раз (2-3), воздух не должен выходить из штуцера для прокачки.

6. Закрыть отсечные вентили «Н» и «I» поворотом на 90 град.

7. Опустить платформу, удаление воздуха выполнено. Если платформы не выровнены между собой, следует выполнить следующие операции.

Процедура регулировки горизонтальных платформ

А. Поднять платформы на высоту примерно 500мм нажатием кнопки «UP» ЅВ1.

В. Повернуть отсечной вентиль заправки масла «Н» ИЛИ «I» на 90 град., как показано на рис. 19, чтобы открыть его.

С. Отрывисто нажать кнопки «Up» и «Down» для установки платформ на одном уровне, затем повернуть влево вентиль «Н» ИЛИ «I» на 90 град., закрыв его.

Проверка: предохранительные устройства двух захватов должны работать быстро и надежно, утечек воздуха и масла быть не должно.

Крепление анкерных болтов

Анкерные болты необходимо установить после полного высыхания бетона. В противном случае, это может негативно отразиться на качестве работ.

-Отрегулировать левую и правую платформы и дистанцию между двумя платформами в соответствии с требованиями на рис. 4.

· С помощью ударной дрели необходимо просверлить отверстие глубиной l20мм (сверлом на 16) от уровня пола через отверстие в основании подъемника, входная часть отверстия должна быть чистой.

· Анкерный болт требуется установить в отверстие с использованием легкого молотка (без дюбеля, дюбель следует установить после выравнивания платформ).
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Рисунок 21
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Если бетон не высох, дюбель анкерного болта не устанавливается.

Яосле выравнивания платформ место между опорной пластиной и полом следует заполнить цементным раствором.

Раздел V Ввод в эксплуатацию

Тест без нагрузки

-Включить питание QS.

-Нажать кнопку «up» ЅВ1, проверить, что обе платформы поднимаются непрерывно и синхронно.

-Проверить, что предохранительный захват точно опускается в требуемое положение, а также отсутствуют утечки масла и воздуха в соответствующих контурах.

В процессе тестирования не должно находиться людей и других предметов в зоне [image: image11.png]



подъема и опускания. Яри наличии каких-то несоответствий следует выключить электропитание с помощью основного выключателя «ЅВ0» и снова продолжить

работу после устранения неполадок.

Тест под нагрузкой

-Установить
автомобиль
на подъемник,
вес которого
не превышает
максимально допустимую нагрузку. Людей в автомобиле быть не должно.

· Установить проставки.

-Нажать кнопку «UP» (Подъем) ЅВ1, поднять платформы, наблюдая за ними.

· Проверить, что предохранительный захват точно опускается в требуемое положение, а также отсутствуют утечки масла и воздуха в соответствующих контурах.
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В процессе тестирования не должно быть людей и предметов в зоне подъема и опускания платформ. Вес тестируемого автомобиля не должен превышать максимально допустимую нагрузку.

Проверить отсутствие утечек масла или воздуха. В случае отклонений от нормы выключить питание подъемника «ЅВ0» и приступить к эксплуатации после устранения неисправности.
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Раздел VI Порядок работы К работе на подъемнике допускается квалифицированный специалист. необходимо соблюдать следующие требования.

Рабочие предупреждения

-Рядом с подъемнтом и под ним не должно быть посторонних предметов.

-В процессе подъема или опускания платформ людей в рабочей зоне, под подъемником и в автомобиле, установленном на платформах, быть не должно.

-Подъемнт нелъзя исполъзовать для подъема автомобилей, вес которых превытает допустимое значение.

-В процессе подъема необходимо установить под кузов автомобиля резиновые проставки.

-В процессе подъема и опускания следить за синхронностью подъема платформ. При наличии несоответствий остановить работу подъемника. Подъемником можно снова полъзоваться после проверки и устранения неисправности.

-При опускании платформ проверить, что оба предохранителънъіх захвата полностью выходят из контакта с рейками. Остановить опускание, если этого не происходит.

-Если подъемник не эксплуатируется в течение длителъного периода времени или ночъю, платформы следует опустить в нижнее положение, автомобилъ необходимо снять с подъемника и отключить его электропитание.
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При выполнении любых операций не подносите руки и другие части тела к подвижным частям подъемника. Не носите украшения, браслеты и широкополую одежду, поскольку это может быть опасно.
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Нажмите кнопку
ВВЕРХ, выполняется 

подъем платформ
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Если подъемник работает (поднимает автомобиль), помните о том, что: запрещено находиться в зоне подъемника и в автомобиле, иначе, может произойти несчастный случай с летальным исходом!

Нажмите кнопку ВНИЗ, выполняется опускание платформ
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Внешний вид может отличаться от инструкции.

Для установки на подъемник, подъема и опускания автомобиля:

Перед въездом автомобиля на ножничный подъемник убедитесь в том, что платформа полностью опущена на пол, резиновые проставки поставьте внутрь.

Установите автомобиль на ножничный подъемник параллельно платформам подъемника, центр тяжести транспортного средства должен находиться в центре подъемника. ПРИМЕЧАНИЕ.

«Центр тяжести» (COG) транспортного средства – это точка равновесия, по обе стороны от которой (спереди и сзади) вес автомобиля одинаков. COG необязательно совпадает с геометрическим центром автомобиля, чаще всего он смещен в сторону двигателя
Заглушите двигатель автомобиля и включите стояночный тормоз.

Обратитесь к руководству по ремонту автомобиля, чтобы определить положение точек подхвата на кузове автомобиля.
Не поднимайте автомобиль, если Вы не можете определить положение точек подъема. Не используйте проставки нестандартного размера или другие устройства вместо рекомендованных резиновых проставок Никогда не поднимайте автомобиль на подъемнике без резиновых проставок, установленных на каждой пластине и контактирующих с точками подъема автомобиля.
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1. После установки резиновых проставок под точками подъема транспортного средства нажмите кнопку вверз, чтобы слегка поднять (поддомкратить) автомобиль, проверьте, что транспортное средство сбалансировано и контакт между резиновыми проставками подхватов и точками подъема транспортного средства является ненадежным. Затем поднимите автомобиль на требуемую высоту. (См. рисунок F).

2. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда автомобиль поднят на требуемую высоту и предохранительный стопор защелкнут, установите опорные стойки под автомобиль (не входят в комплект поставки), в качестве дополнительной меры безопасности.

3. После завершения ремонтных работ на транспортном средстве обязательно уберите все инструменты, опорные стойки и другие предметы из-под автомобиля и подъемника. Кроме того, убедитесь, что рабочая зона свободна и можно безопасно опускать автомобиль.

4. Чтобы опустить платформу подъемника нажмите кнопку вверх ненадолго и слегка приподнимите автомобиль, чтобы снять нагрузку с защелок стопора. Затем нажмите loock, затем кнопку вниз.
5. Уберите резиновые проставки, чтобы они не мешали съезду транспортного средства с подъемника

6. Отключите стояночный тормоз автомобиля. Запустите двигатель автомобиля и медленно съезжайте с ножничного подъемника.
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Если пользователи строго соблюдают вышеуказанные требования к техническому обслуживанию, подъемник будет поддерживаться в исправном рабочем состоянии, что позволит снизить риск возникновения несчастных случаев.

Меры предосторожности
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 Предупреждение

Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным специалистом, который хорошо знаком с подъемником.

При выполнении технического обслуживания подъемника соблюдайте все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить случайный пуск подъемника:

1. Отключите питание и извлеките вилку из гнезда.

2. Во время технического обслуживания всегда учитывайте все основные опасности и выполняйте инструкции по технике безопасности, указанные в разделе

«Риск поражения электрическим током», при работе с клеммной колодкой блока питания.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМЕНЕН НОВЫМ УСТРОЙСТВОМ.

ВАЖНО

1. Применяйте только рекомендованные запасные части и инструменты, которые предназначены для работы.

2. Соблюдайте график технического обслуживания, указанный в инструкции: периодичность выполнения работ требуется соблюдать в обязательном порядке.

3. Качественное профилактическое обслуживание предполагает также постоянное внимание и контроль за работой подъемника. Установите причину неисправностей, в том числе чрезмерный шум, перегрев, утечка жидкости и т. п.

Обратите особое внимание на:

1. Состояние подъемных механизмов (гидроцилиндр, силовая станция).

2. Предохранительные устройства (масляный цилиндр и предохранительные стопоры).

Для надлежащего выполнения технического обслуживания обратитесь к следующим документам, поставляемым производителем подъемника:

1. Полная функциональная схема электрооборудования и вспомогательного оборудования с указанием точек подключения питания.

2. Гидравлическая схема со списком деталей и макс. значениями давления.

3. Чертежи с деталировкой необходимы для заказа запасных частей.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения максимальной эффективности работы подъемника соблюдайте приведенный график технического обслуживания. Производитель не несет ответственность и прекращает действие гарантийных обязательств при несоблюдении инструкций, приведенных в настоящем документе.
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 ЗАМЕЧАНИЕ

Указанная периодичность обслуживания соответствует стандартным условиям эксплуатации подъемника.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ПОДЪЕМНИКА ИЛИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «0».

После установки подъемника проверьте, что:

1. платформы находятся на одном уровне

2. уровень масла в силовой станции в норме. При необходимости долейте масло до требуемого уровня.

ЕЖЕМЕСЯЧНО

1. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ СТАНЦИЯ

1. Проверьте уровень масла в баке с помощью специального щупа, который закреплен на крышке заправочной горловины. При необходимости, долейте масло через крышку для достижения требуемого уровня. Тип масла см. в разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ».

2. После первых 40 часов работы проверьте степень загрязнения масла. (Очистите фильтр и замените масло в случае высокого уровня загрязнений).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР

Убедитесь в отсутствии утечек масла в контуре между силовой станцией и гидроцилиндром и в самом гидроцилиндре. При необходимости, проверьте состояние прокладок и, если требуется, замените их.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС

При штатных условиях эксплуатации убедитесь в том, что шум двигателя и шестеренного насоса не меняется, проверьте правильность затяжки соответствующих болтов.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Проверьте исправность и эффективность предохранительных устройств.

2. Используйте динамометрический ключ, убедитесь в том, что анкерные болты опор надежно затянуты, а также затянуты соединительные болты.

3. Очистите и смажьте направляющие.

4. Убедитесь, что все болты надежно затянуты.

5. Убедитесь в исправной работе стопорной системы.

6. Смажьте все подвижные части подъемника.

КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Проверьте степень загрязнения и старения масла. Загрязненное масло является основной причиной неисправностей клапанов и сокращает срок службы шестеренных насосов.

КАЖДЫЕ 12- МЕСЯЦЕВ

Общий контроль: проведите визуальный осмотр всех конструктивных элементов и механизмов.

Силовая станция: квалифицированные специалисты (обратитесь в сервисный центр) должны проверить электроустановку, включая двигатель силовой станции и блок управления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Замените масло, выполняя инструкции, перечисленным далее:

1. Опустите платформы на минимальную высоту (на пол).

2. Убедитесь в том, что гидравлический цилиндр находится в предельном положении.

3. Отключите электропитание от стойки управления.

4. Слейте масло из гидравлического контура, открутив пробку, расположенную в нижней части бака силовой станции.

5. Закрутите сливную пробку.

6. Заполните масляный цилиндр гидравлической станции маслом через маслозаливное отверстие, закрытое крышкой, расположенное в верхней части гидравлической станции.

Масло должно быть отфильтровано.

Характеристики и типы масла указаны в технических спецификациях.

1. Закрутите маслозаливную пробку (крышку).

2. Подайте питание на подъемник.

3. Выполните два или три цикла подъема-опускания платформ (до высоты около 20-30 сантиметров), чтобы масло заполнило весь гидравлический контур.

При замене масла: используйте только рекомендованное масло или его эквивалент; не используйте старое масло, которое хранилось на складе в течение длительного периода времени.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДЪЕМНИК НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Для обеспечения качественного обслуживания важно:

1. Применять
инструменты,
которые
подходят
для
выполнения
работ,
и устанавливать оригинальные запчасти.

2. Соблюдать график технического обслуживания, как указано в инструкции.

3. Немедленно установить причину неисправности (чрезмерный шум, перегрев, утечка жидкости и т. п.).

4. Обратить особое внимание на подъемные механизмы (гидроцилиндры) и предохранительные устройства.

5. Использовать
всю
документацию,
поставляемую
производителем (электросхемы и др.)
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ВНИМАНИЕ: Если Вы не можете устранить проблему самостоятельно, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью. Мы окажем Вам поддержку в кратчайшие сроки. Решить проблему можно гораздо быстрее, если Вы сообщите нам подробности и напишете акт рекламации вот здесь: https://technosouz.ru/servis/podacha-reklamatsii/ 

	Неисправность
	Причина
	Метод устранения

	Двигатель не работает, подъемник не

поднимается
	Кабель не подключен
	Надежно подключите кабель

	
	Двигатель вышел из строя
	Замени двигатель

	
	Концевой выключатель поврежден или кабель не подключен
	Подключите концевой выключатель или отрегулируйте / замените концевой

выключатель

	Двигатель работает, подъемник не

поднимается

	Двигатель вращается в обратном направлении
	Проверьте подключение кабеля

	
	Перепускной клапан ослаблен или заклинило
	Очистите или отрегулируйте его

	
	Шестеренный насос поврежден
	Замени насос

	
	Уровень масла слишком низкий
	Долейте масло

	
	Масляный шланг слабо подключен
	Затяните шланг

	
	Амортизационный клапан ослаблен или заклинило
	Очистите или отрегулируйте клапан

	Подъемник медленно
опускается после подъема
	Масляный шланг дает утечку
	Проверьте или замените шланг

	
	Масляный цилиндр не затянут
	Замените уплотнение

	
	Клапан дает утечку
	Очистите или замените клапан


	
	Электромагнитный клапан неисправен
	Очистите или замените

	
	Стальной трос ослаблен или не натянут
	Проверьте и отрегулируйте натяжение

	Слишком медленный подъем
	Масляный фильтр загрязнен
	Очистите или замените

	
	Уровень масла слишком низкий
	Долейте масло

	
	Перепускной клапан не отрегулирован
	Отрегулируйте

	
	Слишком горячее гидравлическое масло (выше 45 °).
	Замените масло

	
	Уплотнение цилиндра повреждено
	Заменить сальник

	
	Внутренняя поверхность стоек плохо смазана
	Смажьте

	Слишком медленное опускание
	Дроссельный клапан заклинил
	Очистите или замените

	
	Гидравлическое масло загрязнено
	Замените масло

	
	Антипомпажный клапан заклинило
	Очистите

	
	Масляный шланг поврежден
	Замените

	Стальной трос изношен
	Отсутствует смазка в момент установки или за пределами срока службы
	Замените
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	Грузоподъемность
	3500кг

	Макс. высота подъема
	1800мм

	Мин. высота подхватов
	115мм

	Габаритная ширина
	2080 мм

	Длина платформ max
	2100 мм

	Расстояние между платформами
	800мм

	Время подъема
	60 сек

	Шум
	70дБ (A) 1м

	Рабочая температура
	10°C - +50°C

	Рабочая среда
	Закрытое помещение

	Питание
	2,2кВт
	200-240В 50/60Гц 1-фаза

	
	
	380-415В 50/60Гц 3-фазы

	Вес брутто
	750кг

	Вес нетто
	780кг
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         ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ
Для эксплуатации подъемника требуется свободный габарит: размер места установки составляет 3200X2000 мм при соблюдении минимального расстояния от стен, как показано на рисунке.
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   10.1 Сборочные чертежи подъемника
2. [image: image55.png]


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1. Масляный цилиндр 1

2. Масляный цилиндр 2

3. Клапан опускания
4. Редукционный клапан
5. Дроссельный клапан
6. Обратный клапан (удерживания)
7. Двигатель
8. Насосная станция
9. Масляный фильтр
10. Масляный бак
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Предохранительный клапан
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8
	QS
	УЗО
	YV
	КЛАПАН

	KM
	КОНТАКТОР АС
	M
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

	HL
	ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ
	KT
	РЕЛЕ

	SB1
	КНОПКА ВВЕРХ
	FU1-3
	ЗАЩИТНОЕ РАЗМЫКАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО

	SB2
	КНОПКА ВНИЗ
	FU4
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

	SQ
	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	QV
	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН

	TC
	ТРАНСФОРМАТОР
	
	


Обратитесь к приведенной выше схеме для подключения двигателя.

Двигатель должен вращаться в направлении работы насоса, в противном случае, измените подключение фаз двигателя.

Деталировка
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	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1
	Платформа
	301
	Внутренний рычаг

	2
	Внутренний рычаг
	302
	Ролик

	3
	Внешний рычаг
	303
	Вал ролика

	4
	Основание
	304
	Цилиндр

	101
	Платформа
	C1
	Подшипник 2515

	102
	Рампа
	C2
	Стопорное кольцо Φ25

	103
	Опора рампы
	401
	Основание

	104
	Ролик
	402
	Трубная опора

	105
	Вал рампы
	403
	Верхний стопор

	A1
	Болт М6×10
	404
	Стопор

	A2
	Стопорное кольцо Φ14
	405
	Крепление стопора

	A3
	Стопорное кольцо Φ16
	406
	Блокировка вала

	201
	Наружный рычаг
	D1
	Болт М10×55

	202
	Вал рычага
	D2
	Болт М6×10

	203
	Вал цилиндра
	D3
	Болт М5×30

	204
	Вал рычага
	D4
	Цилиндр

	B1
	Подшипник 3030
	D5
	Болт М10×55

	B2
	Стопорное кольцо Φ25
	D6
	Направляющая

	B3
	Стопорное кольцо Φ30
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Несоблюдении требований руководства по эксплуатации подъемника и

техники безопасности может привести к критическим отказам, которые могут являться возможными причинами причинения вреда жизни и здоровью человека. 
Перечень критических отказов при несоблюдении требований:
Проникающая коррозия платформ и узлов.

потеря прочности корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

потеря плотности материалов корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

отказ системы электропитания;

отказ системы управления;

невыполнение функций по назначению.
К критическому отказу, инциденту или аварии может привести:

включение неправильной команды с пульта управления во время работы подъёмника;

нахождение оператора под поднятым автомобилем;

допуск к работе посторонних лиц.
Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:

немедленно остановить работу;

опустить подъёмник с автомобилем;

выключить подъёмник;

провести осмотр подъёмника и выяснить причину отказа;

доложить руководителю работ о возникшей ситуации;

действовать в соответствии с указаниями руководителя работ.

11.1 Критерии предельного состояния подъемника

	
	Параметр,
	
	Предельное значение

	Наименование и обозначение
	характеризующий
	параметра

	детали, узла
	предельное состояние
	

	Платформа подъемника
	Возникновение трещин на
	
	

	
	корпусных
	деталях,
	
	

	
	подъёмной
	проушине
и
	Толщина
	стенки,

	
	раме подъёмника
	измеренная

	
	
	методом
	ультразвуковой

	
	
	диагностики -4мм и менее

	Стопорный механизм
	Износ стопорных пластин
	При статических

испытаниях,

не обеспечивается

удержание

кареток

нагруженного подъемника
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Если подъемник не используется длительное время, отсоедините источники электропитания  и и закройте пленкой / плотной тканью все детали, которые могут быть повреждены пылью. Смажьте все детали, подверженные коррозии, во избежание их повреждения. Особое внимание уделите трущимся частям.

По истечении назначенного срока службы (эксплуатации) и хранения подъемник

изымается из эксплуатации с последующей утилизацией.

Утилизация производится в соответствии с порядком, установленным в эксплуатирующей организации. Консервацию при длительном хранении проводить в соответствии с ГОСТ 9.014. Рабочие жидкости должны быть слиты в специальные резервуары для последующей утилизации. Электрические (электронные) и механические
компоненты
должны быть переданы для утилизации соответствующим организация и должны
быть утилизированы согласно действующих на момент утилизации нормативных документов.
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Демонтаж оборудования должен проводиться уполномоченными техническими специалистами, как и его сборка. Металлические детали могут быть сданы в лом как железо. В любом случае, все материалы, полученные при демонтаже, должны быть утилизированы в соответствии с действующими нормами страны, в которой установлено оборудование. 
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 Процедура утилизации, описанная ниже, относится только к оборудованию с символом перечеркнутой мусорной корзины на его идентификационной табличке.
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Если истек срок службы оборудования, оно имеет неустранимую поломку, имеет следы чрезмерной эксплуатации или эксплуатировалось ненадлежащим образом, то оно подлежит утилизации.
Необходимо разобрать оборудование во избежание использования не по назначению и утилизировать металлические части как металлолом. Неметаллические части следует утилизировать отдельно, согласно национальному законодательству.
Электрические части оборудования не должны утилизироваться как бытовые отходы и должны собираться отдельно для надлежащей утилизации.
В конце срока службы продукта свяжитесь со своим поставщиком для получения информации о процедуре утилизации.
Проведение утилизации вразрез с вышеописанными правилами приведет к взиманию штрафов, предусмотренных действующим национальным законодательством страны по утилизации.
Для защиты окружающей среды рекомендованы следующие меры: переработка упаковки продукта.
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Срок службы техники: 7 лет, при проведении регламентных работ и соблюдении условий эксплуатации.

Категория хранения транспортирования оборудования 7 (Ж1) для стран с умеренным климатом и 9 (ОЖ1) - для стран с тропическим климатом по ГОСТ 15150., из расчета хранения без переконсервации не менее 12 месяцев.

Информация о дате производства (месяц, год выпуска) нанесена на информационную табличку, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию (шильдике), установленной на корпусе подъёмника.
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1. На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется гарантия в соответствии с гарантийным талоном.
2. Убедитесь в том, что к оборудованию подведено надлежащее электрическое питание и заземление (смотрите технические характеристики установки и примечания).
Высокое напряжение может повредить компоненты оборудования, что может привести к выходу установки из строя или возникновению опасности поражения электрическим током.
При несоблюдении данного условия гарантия аннулируется.
3. Вследствие опасности поражения электрическим током устранение неисправностей должно производиться только квалифицированным / уполномоченным персоналом.
При разборке оборудования / несанкционированных действиях либо проведении технического обслуживания персоналом, не имеющим соответствующий допуск, гарантия аннулируется.
5. В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется.
6. Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.
В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.
7. В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск, испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи нанесения вреда здоровью и материального ущерба.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как это может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений / проведения ремонта проконсультируйтесь с производителем.
По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта просьба обращаться по телефону: 8-963-710-30-18.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ИМПОРТЁРА)

ИМПОРТЁР: ООО «ТЕХНОСОЮЗ» 

WWW.EQFS.RU
Юр.адрес: 109029, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Таганский, проезд Сибирский, д.2, стр.2, помещ. 1/3.
8 (800) 100-70-96 бесплатно для РФ, 8 (963) 710-30-18 отдел сервиса

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель __________________________________________________________

Дата выпуска_____________________________________________________

Дата продажи_____________________________________________________ 
Печать фирмы и подпись продавца___________________________​​​________
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